汇亚大厦

楼栋介绍：

建筑面积：约125568.51㎡

楼体结构：框架钢筋混凝土

建筑高度：200㎡

楼层数量：地上42层；地下4层

标准层面积：3422/3573/3829平米

使用率：70％

柱间距：9米

进深（走廊至幕墙）：11-14米

层高：4.35

楼板承重：300Kg

净高： 2.8米

冷却水：24小时冷却水

空调系统：v av全空气变风量系统

新风净化：新风量40m3/h.人中高效过滤pm2.5；高压微雾加湿系统

电力配置：10kv双回路供电

备用发电机：预留一部独立柴油发电机。

电梯品牌及分区：通力/高中低三个电梯分区

电梯系统及数量：每个区域 8部客梯 ，另有转换梯2部，货梯兼消防2部，每部客梯1.8T ，标准载客为 24 人

停车位：1800 个

运营商：中国联通、电信移动 中国联通、电信移动

16号线：丽泽站500米

周边配套：

酒店：六号国际温泉酒店、石家庄商务酒店、

药店：国平康大药店

餐饮：沙县小吃

大堂层高 : 11.5 m

大堂空间 : 850米

门禁系统

接待区

层高 : 4.35m

净高：2.8m

楼板承重 : 300kg/sqm

交付状态：吊顶、网络地板、网络地板

4个VSAT 天线基础预留

楼层具有公用茶水间，预留2KW插座及要求提供洗涤热水

LEED金级预认证